**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі: з надання послуг по об'єкту: «Проведення благоустрою громадських територій сіл Черче, Помонята, Кліщівна, Жовчів (встановлення меморіальних знаків загиблим захисникам України)**

**за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

**Мета проведення закупівлі**: з метою забезпеченняпроведення благоустрою громадських територій сіл в залежності від конкретних умов і реальних можливостей, виходячи з матеріально-технічного і фінансового забезпечення та покращення рівня благоустрою підзвітних територій КП «Благоустрій - Р» у 2025 році існує необхідність в закупівлі послуг проведення благоустрою громадських територій сіл Черче, Помонята, Кліщівна, Жовчів (встановлення меморіальних знаків загиблим захисникам України).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні виконуватися з належною якістю та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик.

Виконавець повинен забезпечити дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації техніки при наданні послуг.

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Черче |   |   |   |
| 1 | (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощенняшириною понад 2 м |  м2 | 25,42 |   |
| 2 | (Демонтаж) бетонних поребриків | м | 16,4 |   |
| 3 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 89 |   |
| 4 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | м3 | 25,42 |   |
| 5 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 3,75 |   |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню ф.20-40 мм | м3 | 4,0835 |   |
| 7 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 4см з приготуванням піщано-цементної суміші площадокта тротуарів шириною понад 2 м |  м2 | 25,42 |   |
| 8 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 15 |   |
| 9 | Очищення поверхонь памятника Шевченка щітками |  м2 | 6,84 |   |
| 10 | Покриття поверхонь заповнень паятника лаком за 2 рази | м2 | 6,84 |   |
| 11 | Фарбування раніше пофарбованих баясинводоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35% | м2 | 4,96 |   |
| 12 | Встановлення меморіальних знаків загиблимзахисникам України | шт | 5 |   |
|   | Розділ №2. Помонята |   |   |   |
| 13 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 74 |   |
| 14 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 2,2 |   |
| 15 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню ф.20-40 мм | м3 | 1,65 |   |
| 16 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 36 |   |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарбиз драбин памятника Франка | м2 | 22,4 |   |
| 18 | Очищення поверхонь памятника Франка щітками |  м2 | 22,4 |   |
|  |  |  |  |  |
| 19 | Поліпшене фарбування памятникамиполівінілацетатними водоемульсійними сумішами поштукатурці | м2 | 22,4 |   |
| 20 | Улаштування бетону | м3 | 0,8778 |   |
| 21 | Планування ділянки під озеленення вручну | м2 | 21 |   |
| 22 | Корчування вручну пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад30 см д 50 см | шт | 2 |   |
| 23 | Встановлення меморіальних знаків загиблимзахисникам України | шт | 1 |   |
|   | Розділ №3. Кліщівна |   |   |   |
| 24 | (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощенняшириною понад 2 м |  м2 | 54,66 |   |
| 25 | (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення,шириною до 2 м |  м2 | 21,38 |   |
| 26 | Розбирання бортових каменів | м | 15,7 |   |
| 27 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при цементнобетонних покриттях (б/ураніше демонтовані) | м | 7 |   |
| 28 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 28,4 |   |
| 29 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | м3 | 3,8 |   |
| 30 | Розбирання монолітних бетонів |  м3 | 1,8 |   |
| 31 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 0,54 |   |
| 32 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню ф.20-40 мм | м3 | 4,205 |   |
| 33 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 4см з приготуванням піщано-цементної суміші площадокта тротуарів шириною понад 2 м |  м2 | 57,36 |   |
| 34 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 21,38 |   |
| 35 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 9,77 |   |
| 36 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 7,38 |   |
| 37 | Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарбиз драбин памятника Шевченка | м2 | 12 |   |
| 38 | Очищення поверхонь памятника Шевченка щітками |  м2 | 12 |   |
| 39 | Поліпшене фарбування памятникамиполівінілацетатними водоемульсійними сумішами поштукатурці | м2 | 12 |   |
| 40 | (Демонтаж) хвірток | м2 | 2,2 |   |
| 41 | Улаштування хвірток із готових глухих полотен висотоюдо 2,0 м при встановлених стовпах | м2 | 2,2 |   |
| 42 | Встановлення меморіальних знаків загиблимзахисникам України | шт | 2 |   |
|   | Розділ №4. Жовчів |   |   |   |
| 43 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін ізцегли |  м3 | 4,389 |   |
| 44 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментіврулонними матеріалами в 2 шари |  м2 | 7 |   |
| 45 | Облицювання поверхонь лінійними чистотесанимифасонними каменями вапняковими при кількості каменівв 1 м2 понад 6 |  м2 | 6 |   |
| 46 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  м3 | 1,5 |   |
| 47 | Улаштування піщаної основи (засипка ями) | м3 | 10,2 |   |
| 48 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 2,172 |   |
| 49 | Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, групаґрунтів 2 | м2 | 10,36 |   |
| 50 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню ф.20-40 мм | м3 | 3,231 |   |
| 51 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 20,9 |   |
| 52 | Улаштування стрічкових бентонів бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1,8492 |   |
| 53 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 49 |   |
| 54 | Встановлення меморіальних знаків загиблимзахисникам України | шт | 2 |   |

**Вимоги до якості надання послуг**

1. Послуги, які закуповує Замовник повинні надаватися згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, і відповідно санітарних норм, що регулюються Законом України «Про поховання та похоронну справу».
2. Під час надання послуг треба враховувати роботи по вивезенню та захороненню сміття. Учасник у складі тендерної пропозиції надає діючий договір на утилізацію або захоронення відходів. Виконавець особисто несе відповідальність за взаємовідносини з організацією, що має дозвіл на захоронення або утилізацію відходів.

3) В ході надання послуг виконавець повинен використовувати власну техніку (транспортні засоби тощо) та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами**.**

4) Виконавець зобов’язаний для виконання умов договору забезпечити працівників, які будуть задіяні до виконання послуг, власною технікою (транспортними засобами тощо), обладнанням (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) та спеціальним одягом та/або форменим одягом, відповідно до сезону, засобами індивідуального захисту (в разі необхідності) тощо.

5) Виконавець зобов’язаний створити безпечні умови праці для своїх працівників. Самостійно за свій рахунок повинен забезпечувати виконання правил дорожнього руху, правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки та інше.

6) У разі необхідності виконавець забезпечує роботу також і у вихідні дні згідно листів-заявок Замовника.

7) Доставка працівників, які будуть залучатися до виконання послуг, техніки (транспортних засобів тощо)та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) до місць надання послуг забезпечуються виконавцем послуг.

8) Територія після надання послуг має бути приведена до належного санітарного стану, виглядати охайно.

9) Виконавець забезпечує якісне виконання договірних зобов’язань та оперативний зв’язок з Замовником.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення

визначений в межах видатків, передбачених кошторисом на 2025 рік.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**: **549 460,00 грн. з ПДВ**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**: визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами. При розрахунку враховано розмір діючих цін з урахуванням офіційних статистичних даних станом на дату оголошення закупівлі.