РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Безпілотний наземний роботизований комплекс “ТАРАНТУЛ КАРГО” (або еквівалент) код за ДК 021:2015: 35730000-0 - Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту.
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Технічна специфікація:

											Таблиця № 1
Перелік основних характеристик БНРК “ТАРАНТУЛ КАРГО” приведено в таблиці:

	Параметри
	Технічні характеристики
	Пропозиція учасника
(учасник прописує точні технічні характеристики запропонованого товару)

	Наземні роботизовані комплекси «ТАРАНТУЛ КАРГО» (або еквівалент),
у кількості – 1 од.
	_______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником)

	Найменування характеристик БНРК
	Заявлені розробником характеристики
	

	Бойові характеристики:
	
	

	Тактичний радіус застосування БНРК, км
	15
	

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
	30
	

	на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	15
	

	Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива):
по дорогах з твердим покриттям, км
	30
	

	по бездоріжжю, км
	15
	

	Тривалість руху (переміщення) без перерви, год
	2
	

	Максимальна швидкість руху БНРК:
по дорогах з твердим покриттям, км/год
	16
	

	по пересіченій місцевості, км/год
	10
	

	Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
	
	

	відеокамера день/ніч
	Передня 
	

	відеокамера день/ніч
	Задня
	

	інфрачервона підсвітка
	Передня
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв. 
	10
	

	Час згортання, хв. 
	10
	

	Можливість роботи в умовах РЕБ
	
	

	стійкість каналів управління (телеметрії)
	Не заявляється
	

	стійкість каналів відео
	Не заявляється
	

	стійкість супутникової навігаційної системи
	Не заявляється
	

	Рівень захисту: 
балістичний
	Не заявляється
	

	протимінний
	Не заявляється
	

	Технічні характеристики:
	
	

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	Рамна
	

	Тип шасі (ходової частини) БНРК (колісний, гусеничний, комбінований)
	колісний
	

	Тип силової установки (ДВЗ, електричний, інший)
	електрична
	

	Маса БНРК,
повна, кг
	250 ±7 %
	

	споряджена, кг
	450 ± 7 % 
	

	Вантажопідйомність, кг
	200
	

	Можливість евакуації поранених (кількість поранених, спосіб евакуації)
	Не заявляється
	

	Спосіб транспортування БНРК (автопричіп, контейнер)
	Автопричіп, вантажний мікроавтобус
	

	Тип навігаційної супутникової системи:
	
	

	GPS (ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU)
	Не заявляється
	

	інші
	Не заявляється
	

	Характеристики каналів (частота, захист або шифрування)
	
	

	управління та телеметрії
	Starlink
	

	відео
	Starlink
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем НРК та наземного пункту управління
	Частота 2.4 ГГц
	

	Реалізовані режими руху на місцевості:
ручний (дистанційне керування)
автоматичний (програмний)
напівавтоматичний
	Ручний (Дистанційне керування)
	

	Габаритні характеристики БНРК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
	
	

	
	1585  ± 7 %
	

	
	1265 ± 7 %
	

	
	1285 ± 7 %
	

	Кліренс, мм
	225 ± 7 %
	

	Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому ґрунті:
максимальний кут підйому, град
максимальний кут крену, град
ширина траншеї (канави), мм
висота вертикальної стінки, мм
максимальна глибина броду з твердим дном, мм
	
	

	
	26
	

	
	28
	

	
	400
	

	
	230
	

	
	400
	

	Кут огляду камери (камер) шасі БНРК:
у горизонтальній площині, град.
у вертикальній площині, град.
	
	

	
	97
	

	
	60
	

	Експлуатаційні характеристики:
	
	

	Кількість обслуги, чол.
	2
	

	Гарантійний строк експлуатації БНРК, років
	1
	

	Напрацювання на відмову, год
	Не заявляється
	

	Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в км. до списання/ремонту)
	Не заявляється
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура, °С;
відносна вологість за температури 25 оС, %
	
-20 до + 40
	


	
	80
	

	Рівень захисту (герметичність) корпусу БНРК
	Пило-вологозахищений 
	

	Кількість зразків НРК в одному комплексі
	1
	

	Кількість наземних станцій управління в БНРК
	1
	

	Наявність засобів технічного обслуговування та контролю
	ЗІП
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	Настанова щодо експлуатування
	

	Наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора
	Не заявляється
	

	Рівень шуму під час руху:
при максимальній швидкості, дБ
при середній  швидкості, дБ
	
	

	
	70
	

	
	60
	

	Інформативність пульта дистанційного управління 
	Забезпечує керування
	

	Можливість транспортувати причіп 
	Так
	

	Наявність вантажно-розвантажувальної системи, лебідки та засобів кріплення вантажу
	Не заявляється
	



Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-14-008560-a

Кількість: 1 штука
Строк поставки: до 30.10.2026 року.
Місце поставки: 77001, Івано-Франківська область, Івано-Франківський  район, м.Рогатин, вул.Галицька 65.


[bookmark: _Hlk212195386]Очікувана вартість предмета закупівлі:
Очікувана вартість закупівлі – 384166,67 грн. ,без ПДВ.    
Закупівля товарів здійснюється з метою здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України.
Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових  цін, відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275  а саме: проведено моніторинг закупівель у системі Прозорро, на сайтах інтернету . Очікувана вартість предмету закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін  завершених процедур аналогічних відкритих торгів з особливостями по Україні
· 
КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
· ТПКВКМБ: 8240 – Заходи та роботи з територіальної оборони
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Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо): Замовник  здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на  торгову назву конкретного виробника,  оскільки закупівля здійснюється з метою матеріально - технічного забезпечення Міністерства  Оборони України  за її запитом, та таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару,  який за своїми якісними та техніч ними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та  потребам  , в інтересах яких здійснюється дана закупівля. Тому для дотримання принципів Закону,  а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності Замовником було прийнято  рішення  провести   закупівлю саме даного товару.   ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:          Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку тип та конкретну модель  товару або артикул, запропонованого Учасником товару.         Загальна вартість пропозиції зазначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом  закупівлі, у відповідності до вимог оголошення.         Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку до місця поставки,  завантаження, розвантаження, сплату податків і зборів, інші витрати передбачені чинним  законодавством на закупівлю товару даного виду.         До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь - які витрати, понесені учасником у процесі  здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору, тощо.        Товар, що поставляється за даним договором, має бути новим, без попередньо експлуатаційного  використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо з врахуванням заходів із захисту довкілля , перевіреному та  готовому до використання за призначенням.       У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи,  що підтверджують якість товару, надані документи не відповідають вимогам документації або  Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником,  пропозиція Учасника  відхиляється.          У разі надання документу від виробника іншою мовою ніж українська, він надається з  відповідним перекладом на українську мову, засвідченим перекладачем або перекладацькою  компанію.          Документи мають бути чинними на весь термін зобов’язань Учасника (у разі, якщо Учасник є  посередником між Дистриб’ютором та Замовником надати вищезазначені документи на  Дистриб’ютора, а також документи що підтверджують взаємовідносини між Дистриб’ютор ом та  Учасником).        У випадках, коли у наведеному вище Додатку містяться посилання на конкретні торгівельні  марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або  виробника  –   слід читати як «або еквівалент». При цьому, запропонований еквіва лент має бути не  гіршим     Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:       1.На підтвердження технічним вимогам до предмету закупівлі Учасник надає інформацію, що  наведена нижче, із зазначенням інформації про відповідність встановленим замовником технічним  характеристикам ;  


