***РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА (04054323)***

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** Підсилювач сигналів мультичастотний купольний STR ШАТРО 50-1V для техніки, Підсилювач сигналів мультичастотний купольний STR ШАТРО 50-1V.800 для техніки, Підсилювач сигналів мультичастотний купольний STR ШАТРО 50-1V.1000 для техніки код ДК 021:2015 — 323500000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (32352000-5 Антени та антенні відбивачі)

Дата оголошення: 05.06.2024 р.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-05-006511-a

**Мета проведення закупівлі***: Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки закупівля здійснюється з метою матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України за їх запитом, та таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам військових частин Збройних Сил України, в інтересах яких здійснюється дана закупівля. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності Замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

*Закупівля здійснюється на виконання запиту військової частини А\*\*\*\* для виконання бойових завдань та відповідно до міської цільової Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024рік*

**Вид процедури закуп**івлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178(зі змінами ).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

 Якість Товару - повинна повністю відповідати діючим в Україні державним стандартам та технічним умовам, встановленим для даного виду Товару, і при поставці підтверджуватись документами, передбаченими діючим законодавством.

**Технічні характеристики****Таблиця 1**

*1.На підтвердження технічним вимогам до предмету закупівлі Учасник надає інформацію у вигляді таблиць, що наведена нижче, із зазначенням інформації про відповідність встановленим замовником технічним характеристикам у відповідних комірках в колонках;*

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики підсилювача STR ШАТРО 50-IV | | | | |
| Назва характеристики | | Значення | Примітки | |
| Канали подавлення: Канал 0,9 | | Частотний діапазон: (850-950) МГц | Потужність випромінювання  модуля: 50Вт | |
| Живлення | | 24-28 V | Бортове живлення | |
| Автономність | | Можливе використання зовнішнього живлення | | |
| Охолодження | | Пасивне | | |
| Геометричні параметри підсилювача | | | | |
| Корпус | IP65 | | | Метал |
| Вага | 4,5 кг | | | |
| Габарити | 230 х 390 х 575 мм. | | | |
| Комплектація | Виріб, шнур живлення 2м. | | | |

**Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики підсилювача STR ШАТРО 50-IV.800 | | | | |
| Назва характеристики | | Значення | Примітки | |
| Канали подавлення: Канал 0,9 | | Частотний діапазон: (720-850) МГц | Потужність випромінювання  модуля: 50Вт | |
| Живлення | | 24-28 V | Бортове живлення | |
| Автономність | | Можливе використання зовнішнього живлення | | |
| Охолодження | | Пасивне | | |
| Геометричні параметри підсилювача | | | | |
| Корпус | IP65 | | | Метал |
| Вага | 4,5 кг | | | |
| Габарити | 230 х 390 х 575 мм. | | | |
| Комплектація | Виріб, шнур живлення 2м. | | | |

**Таблиця 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики підсилювача STR ШАТРО 50-IV.1000 | | | | |
| Назва характеристики | | Значення | Примітки | |
| Канали подавлення: Канал 0,9 | | Частотний діапазон: (950-1060) МГц | Потужність випромінювання  модуля: 50Вт | |
| Живлення | | 24-28 V | Бортове живлення | |
| Автономність | | Можливе використання зовнішнього живлення | | |
| Охолодження | | Пасивне | | |
| Геометричні параметри підсилювача | | | | |
| Корпус | IP65 | | | Метал |
| Вага | 4,5 кг | | | |
| Габарити | 230 х 390 х 575 мм. | | | |
| Комплектація | Виріб, шнур живлення 2м. | | | |
| Акумуляторна батарея літієва 24В, 50Аг | | | |
| Комплект комутаційний з дистанційною кнопкою | | | |

**Очікувана вартість предмета закупівлі**:

Розрахунок очікуваної вартості здійснено шляхом аналізу ринку, вивчивши пропозиції постачальників щодо цін та асортименту товарів, яка отримана замовником з відкритих джерел у мережі Інтернет, а також оприлюднену інформацію в електронній системі закупівель «Prozorro» інших замовників, з врахуванням рекомендацій основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

**Очікувана вартість закупівлі**: 144 350 гривень(сто сорок чотири тисячі триста п”ятдесят тисяч гривень  00 коп.) з ПДВ.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** **:** розмір бюджетного призначення

визначений в межах видатків, передбачених кошторисом на 2024 рік та міської цільової Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024рік

«КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»