***РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА (04054323)***

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Засіб РЕБ «Писець» (або еквівалент)**

**Предмет закупівлі:**

**Засіб РЕБ «Писець» (або еквівалент) за ДК 021:2015:35730000-0: Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту**

Дата оголошення: 04.04.2025 р.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-04-011112-a

Обсяг закупівлі – 1 штука.

**Мета проведення закупівлі**: *Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки закупівля здійснюється з метою матеріально-технічного забезпечення військової частини А\*\*\*\* Збройних Сил України за її запитом, та таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам військової частини А\*\*\*\* Збройних Сил України, в інтересах яких здійснюється дана закупівля. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності Замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

**Вид процедури закуп**івлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178(зі змінами ).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

 Якість Товару - повинна повністю відповідати діючим в Україні державним стандартам та технічним умовам, встановленим для даного виду Товару, і при поставці підтверджуватись документами, передбаченими діючим законодавством. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», товар, що є предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, ***не повинен бути таким, що походить з Російської Федерації/Республіки Білорусь/******Ісламської Республіки Іран, та не повинен бути ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації***.

 **Технічні характеристики:**

|  |
| --- |
| *Засіб РЕБ «Писець» (або еквівалент)*  |
| **Параметр** | **Характеристики**  |
| **Комплект 1 (210-718 МГц)** |
| **Тип застосування**: | Автомобіль, техніка, позиція, бліндаж |
| **Відстань повного подавлення:** | Не менше 50 метрів |
| **Діапазон частот**: | 210-287 MHz ( 50W)289-391 MHz ( 50W)392-506 MHz ( 50W)507-611 MHz ( 50W)612-718 MHz ( 50W) |
| **Живлення:** | від АКБ  |
| **Охолодження:** | Пасивне радіаторне |
| **Корпус:** | Герметичний, стандарт IP 65 |
| **Тип антени:** | Квадрифілярна-гнучкі |
| **Дистанційне вкл./викл.:**  | Дистанційні пульт та вивідна кнопка на 3 м |
| **Потужність модуля** :  | 50 W |
| **Час безперервної роботи**: | від 40хв |
| **Комплектація**: | АКБ (ємність 2220 Wh, комплект кабелів живлення 2м, зарядний пристрій для АКБ 16.8 V 10A, комплект антен, пульт керування, вивідна кнопка, кріплення на автомобіль.Автомобільне кріплення має бути виконано з міцного металу та монтуватись до транспортного засобу на болти. |
|  | **Експлуатаційні можливості** |
| Гарантійний термін | не менше ніж 12 місяців з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі товару |
| Інші вимоги | Товар, що пропонується учасником повинен відповідати встановленим вимогам Замовника або мати кращі технічні характеристики.Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі мати супровідні документами (паспорт (формуляр) та настанова з експлуатування (керівництво з експлуатації).Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. |
| **Комплект 2 ( 719-1264 МГц)** |
| **Тип застосування**: | Автомобіль, техніка, позиція, бліндаж |
| **Відстань повного подавлення:** | Не менше 50 метрів, від 200 метрів для патч антен |
| **Діапазон частот**: | 719-828 MHz ( 50W)829-938 MHz ( 50W)939-1050 MHz ( 50W)1051-1157 MHz ( 50W)1158-1264 MHz (50W) |
| **Живлення:** | Від АКБ  |
| **Охолодження:** | Пасивне радіаторне |
| **Корпус:** | Герметичний, стандарт IP 65 |
| **Тип антени:** | Квадрифілярні гнучкі  |
| **Дистанційне вкл./викл.:**  | Дистанційні пульт та вивідна кнопка на 3 м |
| **Потужність модуля** :  | 50 W |
| **Час безперервної роботи**: | від 40хв |
| **Комплектація**: | АКБ (ємність 2220 Wh, комплект кабелів живлення 3.5м, зарядний пристрій для АКБ 16.8 V 10А, комплект антен, пульт керування, вивідна кнопка, кріплення на автомобіль.Автомобільне кріплення має бути виконано з міцного металу та монтуватись до транспортного засобу на болти.  |
|  | **Експлуатаційні можливості** |
| Гарантійний термін | не менше ніж 12 місяців з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі товару |
| Інші вимоги | Товар, що пропонується учасником повинен відповідати встановленим вимогам Замовника або мати кращі технічні характеристики.Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі мати супровідні документами (паспорт (формуляр) та настанова з експлуатування (керівництво з експлуатації).Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. |

**Очікувана вартість предмета закупівлі**:

Розрахунок очікуваної вартості здійснено шляхом аналізу ринку, вивчивши пропозиції постачальників щодо цін та асортименту товарів, яка отримана замовником з відкритих джерел у мережі Інтернет, а також оприлюднену інформацію в електронній системі закупівель «Prozorro» інших замовників, з врахуванням рекомендацій основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

**Очікувана вартість закупівлі**: 244 135 гривень( Двісті сорок чотири тисячі сто тридцять п’ять гривень  00 коп.) без ПДВ.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено згідно кошторису на 2025рік та Програми підтримки підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України на 2025 рік (рішення сесії міської ради від 27.03.2025р.№11141).

КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування